**过 氧 化 氢 低 温 等 离 子 体 灭 菌 器100 过氧 化 氢 卡 匣具体技术( 参数) 要求**

1 产品有效杀菌因子及其强度：过氧化氢 56%-60%

2 产品pH值为0.5-1.0

3 产品的检验依据为:《过氧化物类消毒液卫生要求》GB/T26371-2020、《消毒技术规范》(2002年版)和《消毒剂稳定性评价方法》GB/T38499-2020，并且产品检验标准应符合《消毒剂稳定性评价方法》GB/T 38499-2020须提供安全评价报告。

4 产品有效期≥12 个月

★5 和本院新华牌过氧化氢低温等离子体灭菌器配套使用，（产品说明书或注册证能证明适用我院现有仪器）；本院在用机型 山东新华牌PS—100GXP