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电切镜内窥镜
[bookmark: _GoBack]招标参数：
1.内窥镜镜体全部采用304不锈钢管；  
2.最大插入部外：≤ 9.0mm， 
工作长度≥180mm；  
3.镜体外径： 4mm， 
视场角：60度， 
视向角：30°；  
4.内窥镜观察景深范围不小于：3mm～50mm；  
5.放大倍率：≥1.5X， 
目镜罩外径： 32mm， 
光缆接头外径： 10mm；  
6.带有方向标镜头，内窥镜可承受低温等离子消毒 
▲7.可选配18.5Fr外鞘电切内窥镜。 
▲8.可与我院等离子主机（邦士等离子射频手术ARS500）配套使用，电切镜电切环电切主机为三类医疗设备,提供注册证。
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