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输尿管内窥镜
型    号：ss型（小儿）
招标参数：
[bookmark: _GoBack]1.工作长度：≥430mm；
2.视场角／(°) ：≥75°；
3.视场中心角分辨力： 0.8C/(°)；（±5%）
▲4.有效景深范围（可清晰观察范围）不小于： 3～100mm；
5. 具有无创末端设计（末端凸起部分更平直）；
6.一体化设计，确保画质的清晰度；
7.锥形镜体；
8.双重密封系统;自动闭合，灌注液不外流；
▲9.双器械通道，可保证手术过程中灵活转换器械满足多种手术需求；
10.蓝宝石镜片，图像无扭曲，平面图像，超广角；
11.镜直径：前端6Fr，后端7.5Fr；
12.超广视角：5度向上视角方向；
13.工作腔：1×4Fr或2×2.4Fr， 
工作长度：≥430mm； 
14.配输尿管内窥镜1支，同品牌配套异物钳一把；
15.配套手术器械手柄自带方向调节转轮，器械在手腕保持不动的前提下可 360°旋转。
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